**ROUND douchekop**

Kalkwerend

Voor paneel tussen 1 en 15 mm

Referentie: **709010**

 Beschrijving voor bestektekst

Vaste douchekop:

Installatie op paneel tussen 1 en 15 mm.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Automatische debietregeling.

Kalkwerende verstuiver met veilige vormgeving met draaibare straal.

Messing verchroomd.

Bevestiging met onzichtbare blokkeerbare schroef.

Systematische leegloop na elk gebruik (geen stilstaand water of onzuiverheden).

Toevoer M1/2".

30 jaar garantie.