**TEMPOMIX 3 doucheset**

Zelfsluitend ééngreeps bediening

Opbouw, TONIC JET kop, mengkraan, soepel

Referentie: **794450**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende doucheset voor installatie in opbouw:

TEMPOMIX 3 ééngreepsmengkraan 3/4".

Installatie in opbouw.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Temperatuurbegrenzing (regelbaar door de installateur).

Soepele bediening.

Zelfsluiting ingesteld op ~30 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar, aanpasbaar, comfortabele regenstraal.

Verchroomde en vandaalbestendige hoofddouche TONIC JET.

Verchroomd messing.

Filters en terugslagkleppen geïntegreerd.

Greep in verchroomd metaal.

Douchestang Ø 16 met verstevigde kraag (bevestiging met meegeleverde schroeven).

Haakse S-koppelingen M1/2" voor asafstand tussen 130 en 170 mm.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.