**Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM**

Thermostatique séquentiel

Alimentation cachée, douchette, aluminium

Référence: **H9635**

Descriptif CCTP

Panneau de douche SECURITHERM aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM (non-temporisé).

Température réglable de l’eau froide jusqu’à 39°C.

Butée de température verrouillée à 39°C, réglable.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d’eau chaude.

Possibilité de choc thermique.

Débit 9 l/min à 3 bar.

Douchette coulissante sur rampe chromée avec flexible déclipsable par raccord rapide STOP.

Levier Hygiène L.100.

Alimentation cachée par flexibles M1/2".

Fixations cachées.

Filtres.

Garantie 30 ans.