**Muurbevestiging voor toiletborstelhouder**

Voor toiletborstelhouders met referenties 4048X, 4051X et 510051X

Referentie: **4051FIX**

Beschrijving voor bestektekst

Muurbevestiging voor toiletborstelhouder.

Geschikt voor toiletborstelhouders muurmodel met referenties 4048X, 4051X et 510051X.

Afmetingen: 80 x 28,5 x 7,2 mm, vis Ø 4,5 mm