**TEMPOMIX 2 zelfsluitende mengkraan**

Standaard mengsleutel

Referentie: **700102**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende wastafelmengkraan op blad:

Zelfsluiting na ~15 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.

Lichaam in verchroomd massief messing.

Antiblokkeerveiligheid AB: het water loopt enkel als de drukknop niet ingedrukt blijft.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Temperatuurregeling op de zijkant met standaard mengsleutel met regelbare temperatuurbegrenzing.

30 jaar garantie.