**Sequentiële mechanische wastafelmengkraan wandmodel**

Sequentiële mechanische mengkraan met vaste uitloop

Met standaard S-koppelingen

Referentie: **2437S**

 Beschrijving voor bestektekst

Sequentiële mechanische wastafelmengkraan wandmodel.

Sequentiële bediening over 90°: openen en sluiten op koud water.

Platte vaste onderuitloop L.200 mm met hygiënische straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.

Keramisch binnenwerk Ø 35 mm.

Vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacteriehaarden).

Debiet ingesteld op 5 l/min.

Hygiënische hendel L.200 mm.

Geleverd met 2 standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".

Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.